**Esercizio 1**Una cache a mappa diretta con 16K slot e cache line di 64byte, è installata in un sistema con indirizzi a 32 bit: calcolare la struttura dell’indirizzo.

**Esercizio 2**

Una cache a mappa diretta con 16K slot e cache line di 64 Byte, è installata in un sistema con indirizzi a 32 bit: calcolare la struttura dell’indirizzo.

**Esercizio 3**

Si consideri una cache a mappa diretta da 1MB, in un sistema con indirizzi a 24 bit e slot da 32 byte:   
**a)** specificare la struttura della slot e dell'indirizzo, indicando in bit o byte la dimensione di ciascun campo 