Dopo vari tentativi il circuito funziona correttamente sia con il singolo che con il doppio push anche se il primo push button ha dato problemi in fase di inserimento