Il circuito con il led e il foto resistore ha funzionato solo dopo aver cambiato la resistenza da 1k ohm ad 100 k ohm