Il circuito funziona correttamente anche se con difficoltà in quanto la porta di uscita era stata confusa da 8 a 10